3D프린팅센터 운영 지침

제정(2020.06.12, 지침 267호)

제1장 총칙

제1조(목적) 이 지침은 한국교통대학교 3D프린팅센터(이하 “센터”라 한다)가 보유한 연구장비의 통합관리 및 운영에 필요한 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 1백만원 이상의 구축비용이 소요되고 공동활용이 가능한 연구장비 이용 및 관리에 대하여 적용한다. 다만, 사업비 지원기관의 별도 규정이 있는 경우에는 해당 규정을 적용한다.

제3조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “연구장비”란 사업을 통해 도입되는 비소모적 자산으로서 연구개발, 시험․분석, 시제품제작, 교육 및 기업지원 등에 직접적으로 사용되며, 1년 이상의 내구성을 지닌 연구시설 및 장비를 말한다.

2. 연구장비는 활용범위에 따라 “단독활용장비”과 “공동활용장비”로 구분한다.

① “단독활용장비”는 [별표1]의 단독활용 시설장비의 판단기준에 해당하여, 센터 내 단독으로만 활용하는 연구장비를 말한다.

② “공동활용장비”는 센터 외 이용자에게 이용료를 받고 직․간접적으로 서비스를 제공하기 위하여 센터 차원에서 체계적으로 관리하는 연구장비를 말한다.

3. 연구장비는 활용상태에 따라 “활용 연구장비”, “저활용 연구장비”, “유휴 연구장비”, “불용 연구장비”로 구분한다.

① “활용 연구장비”는 정상가동이 가능하고, 가동률이 연간 10% 이상인 연구장비를 말한다.

② “저활용 연구장비”는 정상가동이 가능하고, 가동률이 연간 10% 미만인 연구장비를 말한다.

③ “유휴 연구장비”는 정상가동이 가능하고, 가동률이 최근 6개월간 0%인 연구장비를 말한다.

④ “불용 연구장비”는 계속 가동이 정지되어 향후 활용가능성이 희박하고 비경제적이어서 더 이상 보유할 필요성이 없다고 판단되는 연구장비(사용정지 연구장비) 또는 치명적 파손, A/S 불가 등의 사유로 인해 더 이상 정상가동이 불가능한 연구장비(사용불능 연구장비)를 말한다.

4. “운영위원회(이하 “위원회”라 한다)”는 연구장비 관리 및 운영에 필요한 사항을 심의하기 위하여 센터가 구성․운영하는 위원회를 말한다.

5. “연구장비책임관”은 센터의 장비를 관리하는 총괄책임자로서, 사업을 통해 도입한 연구장비의 통합관리 및 장비담당자 지정 등의 권한과 책임을 갖는다.

6. “운영책임자”는 사업을 통해 도입한 연구장비의 관리 및 운영을 총괄하는 자를 말한다.

7. “장비책임자”는 연구장비에 대한 소정의 교육을 이수하여 전문적 지식과 기술을 보유하고, 연구장비의 운용(연구장비 작동, 데이터 분석 및 결과 해석, 시료전처리 등)과 유지관리(연구장비 상태 최적화 유지, 소모품 및 부속품의 정기적 교체 등) 업무를 전담하며, 연구개발 및 기업지원 활동 등을 직접적으로 지원하는 연구장비 엔지니어를 말한다.

8. “회원사(MOU 체결기업 포함)”는 센터의 설립취지를 이해하고, 센터의 연구장비를 활용하여 공동으로 기술을 개발하거나 품질을 향상하려는 목적으로 센터와 연계․협력하기를 희망하는 기업 또는 법인체를 말한다.

9. “장비사용료”는 외부이용자가 연구장비를 활용하여 획득한 시험․분석․계측․생산 등의 결과에 대하여 지불하는 금전적 비용을 말한다.

제2장 연구장비 관리체계

제4조(운영위원회) ① 센터는 연구장비 관리 및 운영에 관한 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 위원회를 둔다.

1. 3천만원 이상 장비의 도입에 관한 사항

2. 저활용․유휴․불용 장비의 처분에 관한 사항

3. 장비사용료 및 수익금 관리에 관한 사항

4. 그밖에 연구장비 관리 및 운영에 관련하여 심의가 필요한 사항

② 위원회는 위원장 1명을 포함하여 7명 이내의 위원으로 구성한다.

③ 위원회의 위원장은 센터장이 되고, 위원은 외부전문가 3명 이상을 포함하여 센터장이 추천하고 산학협력단장이 임명한다.

④ 임명직 위원의 임기는 2년으로 하되 연임할 수 있다.

⑤ 위원장은 위원회를 대표하고, 위원회의 업무를 총괄한다.

⑥ 위원회의 회의는 위원장이 소집하며, 제적위원 과반수의 출석으로 개의(開議)하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑦ 위원회의 사무를 처리할 간사 1명을 두며, 간사는 센터 직원 중에서 위원장이 지명한다.

제5조(연구장비책임관) 연구장비책임관은 센터의 장비를 관리하는 총괄책임자로 다음 각 호의 권한과 책임을 갖는다.

1. 운영위원회 구성․운영 및 이행 여부 등의 점검

2. ZEUS와 e-Tube의 연구장비 정보 등록 및 변경 여부 점검

3. 저활용․유휴․불용 연구장비의 재배치 및 처분에 대한 관리․감독

4. 센터의 보유 연구장비에 대한 실태조사

5. 센터의 보유 연구장비의 활용실적 관리 등의 점검

6. 기타 센터 보유 연구장비의 관리 및 운영에 관한 사항 등

제6조(운영책임자) ① 운영책임자는 운영부서의 장으로 다음 각 호의 권한과 책임을 갖는다.

1. 연구장비 현황 및 활용실적 관리․감독

2. 장비책임자 및 장비담당자 지정․운영

3. ZEUS와 e-Tube의 연구장비 정보 등록 및 변경사항 관리․감독

4. 공동활용 연구장비 관리 운영 및 이용료 수입․지출 관리․감독

5. 기타 센터 보유 연구장비의 관리 운영에 관한 사항 등

② 운영책임자는 연구장비 운영 중 안전사고를 미연에 방지토록 노력하여야 한다.

제7조(장비책임자) ① 장비책임자는 다음 각 호의 권한과 책임을 갖는다.

1. 담당 연구장비의 상시운용 및 유지관리

2. 담당 연구장비의 운영현황, 활용실적 운영․관리

3. 등록대상 연구장비의 ZEUS와 e-Tube 정보 등록 및 변경

4. 담당 연구장비의 도입, 활용, 관리 및 관련 자료의 제공

② 장비책임자는 장비별 이상 발견 시 그 사항을 운영책임자에게 보고하여야 한다.

③ 장비책임자는 운영위원회에 참석하여 해당 장비에 대한 도입목적이나 유휴․불용 사유 등에 대해 설명하여야 한다.

제3장 연구장비 구축 및 관리

제8조(구축심의) 3천만원 이상의 연구장비를 구매하고자 하는 경우에는 위원회의 심의결과에 따라 연구장비를 구축하여야 한다.

제9조(심의대상) ① 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 3천만원 이상의 장비 또는 S/W의 도입. 이때 모듈화된 장비, 부품, 보조․부가장치 등을 구매하거나 주․보조․부가장치를 분리하여 구매하는 경우에는 전체 구입금액을 기준으로 산정하며, 하나의 장비로 심의한다. 다만, 각 목에 해당하는 장비는 제외한다.

가. 한글, MS오피스 등 범용성 소프트웨어

나. 증고장비, 자체적으로 개발하여 제작을 외주 발주하는 장비

② 장비 구입 비용을 분할 납부하는 경우에는 납부 첫해에만 심의를 실시한다.

③ 그 밖에 연구장비책임관이 장비통합관리를 위하여 심의가 필요하다고 인정하는 경우

제10조(구매원칙) 1백만원 이상의 장비는 “산학협력단 연구비관리규정 세부시행지침”의 중앙구매 절차에 따라 구매한다. 단, 2천만원 이상의 장비를 구매하는 경우에는 조달청 나라장터를 통해 구매한다.

제11조(검수) 장비책임자는 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부를 이행하면 계약상대자의 입회하에 필요한 검수를 하여야 한다. 연구장비의 실제 가동유무 및 옵션 사양에 대해 세밀한 검토를 실시해야 하며, 연구장비의 성능검증은 정부기관이 인정하는 공인시험기관에서 발행된 공인성적서를 첨부한 경우에 한해 생략할 수 있다.

제12조(자산등재) 사업을 통해 도입을 완료한 연구장비에 대하여 해당 장비의 검수완료일로부터 14일 이내에 자산으로 등재하고 관리번호를 부여받아야 한다.

제13조(장비등록) ① 국가연구개발사업을 통하여 취득한 3천만원 이상의 연구장비(3천만원 미만이라도 공동활용이 가능한 연구장비 포함)는 「국가연구개발사업 관리 등에 관한 규정」제25조제5항에 의거하여 취득 후 30일 이내에 ZEUS에 등록하여 관리하여야 한다. 단, 산업통상자원부 과제에서 1천만원 이상이 소요되는 연구장비를 구입한 경우에는 e-Tube에 장비정보를 등록해야 한다.

② ZEUS 또는 e-Tube에 등록된 연구장비의 소유권, 설치장소, 장비관리자, 이용료, 보조․부가장치 장착 등의 변경이 있을 경우에는 변경일로부터 7일 이내에 ZEUS 또는 e-Tube를  통해 해당 장비 정보를 수정하여야 한다.

③ 장비책임자는 등록된 연구장비의 국가연구시설장비 관리카드(이하 “관리카드”라 한다)를 지원기관으로부터 발급받아 해당 연구장비에 부착하여 관리하여야 한다.

제4장 연구장비 관리 및 운영

제14조(운영관리) ① 센터는 최적의 운영환경을 유지하기 위하여 소모품 및 부분품의 정기적인 교체, 고장수리, 장비의 검교정 등 체계적인 관리를 하여야 한다.

② 장비책임자는 연구장비의 운영상황을 연구장비 사용대장에 기록․관리하여 연구장비의 이용실적 및 가용 유무를 판별할 수 있도록 관리하여야 한다.

③ 장비책임자는 연구장비의 성능에 대한 유지보수일지를 작성하여 연구장비의 성능이 지속적으로 유지될 수 있도록 관리하여야 한다.

④ 센터는 이용자가 유의사항, 안전사고 예방대책 등의 안전교육을 정기적으로 받을 수 있도록 하여야 하며, 장비책임자는 법률이 정한 안전관리규정을 준수하도록 하여야 한다.

제15조(인력관리) 센터는 장비책임자에게 장비 기본원리 및 실제 운영기술에 대한 새로운 지식을 지속적으로 습득할 수 있도록 교육․훈련 기회를 제공하여야 한다.

제16조(사용관리) ① 연구장비 이용자는 센터의 연구장비 운영업무에 지장이 발생하지 않도록 연구장비 이용 과정에서 파손, 화재, 도난, 기타 사고 등이 발생하지 않도록 주의하여야 한다.

② 연구장비 사용 중 파손, 화재, 도난, 기타 사고 등이 연구장비 이용자의 과실로 인하여 발생하였을 때에는 다음 각 호에 따라 처리하여야 한다.

1. 센터의 장비책임자 등이 연구장비 사용 중 파손, 화재, 도난, 기타 사고 등이 발생한 경우 그 원인을 운영책임자에게 보고하고 연구장비의 원상회복 비용은 사업운영비에 편성된 장비유지보수비로 처리할 수 있다.

2. 외부이용자가 연구시설 장비의 고장, 파손 및 분실 등으로 센터의 재산에 손해를 입힌 때에는 사용은인 즉시 이를 원상으로 회복하거나 그 손해를 배상하여야 한다.

3. 천재지변 혹은 불가항력 등의 사유로 인한 연구장비의 고장, 파손 및 분실 등에 대한 책임 한계는 운영책임자의 건의에 의해 위원회에서 결정한다.

제17조(활용상태 변경) ① 운영책임자는 저활용․유휴․불용 연구장비가 발생되면 해당 연구장비에 대해 활용상태 판정신청서를 연구장비책임관에게 제출하고 위원회를 통해 연구장비의 내구성, 활용상태, 사용빈도 등에 따라 저활용․유휴․불용을 판정한다.

② 저활용․유휴․불용으로 판정된 연구장비는 활용전환 또는 불용처분을 할 수 있다.

제18조(활용전환) ① 센터는 저활용 및 유휴장비로 판정된 연구장비에 대해 장비 성능향상, 타부서 이전, 공동활용 연구장비로 전환, 타 기관에 대여 등 연구장비의 효용성을 제고할 수 있는 방안을 수행할 수 있다.

② 타부서 이전 또는 공동활용으로 전환된 연구장비에 관한 행정처리가 완료되면 즉시 ZEUS 와 e-Tube에 정보변경을 하여야 한다.

제19조(불용처분) ① 센터는 불용장비로 판정된 연구장비에 대해 ZEUS 불용처분서비스를 이용하여 무상양여, 해체, 매각, 폐기 등의 방법으로 연구장비를 불용 처분할 수 있다.

② 무상양여 및 해체로 결정된 연구장비는 ZEUS에 공고하여야 하며, ZEUS 공고 후 수요가 없는 장비는 재무과와 협의하여 관련 법령에 따라 매각 및 폐기할 수 있다.

제5장 공동활용장비의 활용 및 이용

제20조(장비이용) ① 외부이용자는 E-mail, 유선 및 홈페이지 등을 통해 공동활용장비의 이용을 신청한다.

② 센터는 외부이용자가 장비이용 신청 시 참고할 수 있도록 장비의 현재 가동 여부, 사용가능 일시, 이용료, 장비관리자 등의 정보를 ZEUS 또는 e-Tube 등을 통해 제공하여야 한다.

③ 센터는 제1항의 장비이용 신청에 대해 신청일로부터 24시간 이내에 신청자에게 이용 가능 여부를 알려야 한다.

④ 센터는 이용자가 장비 이용 관련 자료 및 결과에 대한 보안유지를 요청할 경우에는 이에 필요한 조치를 취하여야 한다.

⑤ 센터는 장비이용이 종료되면 해당 장비의 표준 양식에 따라 사용실적을 작성한다. 이때 가동시간은 표준 가이드라인을 적용한다.

제21조(이용절차) ① 센터에 분석 및 시제품 제작을 의뢰하고자 하는 외부이용자는 STL, STP, IGES 등의 설계 파일과 함께 출력소재 및 장비명 등을 명시한 견적 요청서를 제출하여야 한다.

② 외부이용자로부터 의뢰받은 제작 의뢰 건은 다음 각 호의 절차에 따라 처리하여야 한다.

1. 장비책임자는 외부이용자와 제작방법 및 제작내용에 대해 협의하고, 견적서에 기술 상담에서 최종 협의된 내용을 작성하여 외부이용자에게 발행하여야 한다.

2. 외부이용자의 발주가 확정되면 장비책임자는 설계 및 제작 계획에 따른 장비가동을 실시한다.

3. 장비운영 중 추가사항이 발생하거나 제작이 불가피한 경우에는 운영책임자에게 보고하고, 외부이용자에게 상황을 즉시 통보하여 변동사항에 대해 협의하여야 한다.

4. 장비책임자는 설계 및 제작 등이 완료되면 외부이용자에게 결과를 통보하고, 견적서에 따라 세금계산서를 발행하여 장비사용료를 청구한다. 다만, 장비사용을 정기적으로 신청하는 경우에는 상호 협의를 통해 장비사용료를 주 또는 월단위로 일괄  청구할 수 있다.

제6장 장비사용료

제22조(장비사용료 산정) ① 센터가 보유한 연구장비는 [별표2] 연구장비 사용료 산정기준에 따라 사용료를 산정하여야 한다.

② 장비사용료는 연구장비 특성에 따라 사용료 산정방식을 달리 적용할 필요가 있는 경우에는 [별표3] 연구장비 사용료 산정 기본원칙을 고려하여 별도의 연구장비 사용료 산정기준을 마련할 수 있다.

③ 운영책임자는 내․외부 이용자의 연구지원 및 활용 제고를 위해 장비사용료 할인 제도를 운영할 수 있다.

④ 별도의 사용료 산정 기본원칙을 적용하고자 할 경우나 장비사용료 할인 제도를 실시하고자 하는 경우에는 운영책임자가 해당사유를 명시하여 연구장비책임관의 승인 후 시행한다.

제23조(장비사용료 할인제도) ① 장비사용료 할인 기준은 [별표4] 와 같다.

② 연구장비책임관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 장비사용료를 할인할 수 있다.

1. 우리 대학 학생 및 교직원이 의뢰하는 경우

2. 협력 또는 협약에 의하여 기업 또는 기관이 의뢰하는 경우

3. 최근 6개월 기준 일정 금액 이상의 연구장비를 활용한 경우

제24조(장비사용료 환불) 장비사용 취소의 사유가 센터에 있거나 외부이용자가 장비가동 이전에 사용 취소를 하는 경우 장비사용료 전액을 환불할 수 있다.

제25조(장비사용료 수납) ① 장비사용료는 연구장비 사용 신청 후 결과분석서 및 시제품 발송 전에 수납함을 원칙으로 한다.

② 일정기간 장비사용료가 미납된 경우 다음 각 호의 절차에 따라 처리하여야 한다.

1. 1개월 이상 미납한 경우 공문 발송을 통해 입금 요청을 한다.

2. 3개월 이상 미납한 경우 장비사용을 제한한다.

3. 6개월 이상 미납한 경우 거래를 중단한다.

4. 1년 이상 미납한 경우, 장비사용료 회수가 불가한 사유(파산, 폐업, 사망 등)를 검토하여 산학협력단 회계결산 기준에 따라 대손처리를 한다.

5. 다만, 납부기간의 연장이 필요한 경우에는 연구장비책임관의 승인을 얻어 기간을 연장할 수 있다.

③ 장비사용료 미납 이력이 있는 외부이용자에 대해서는 장비사용료 입금 확인 후 장비가동을 진행하여야 한다.

④ 교육 및 기업지원 사업을 통한 장비사용료 수납 시 해당 사업내용에 따라 장비사용료를 무상으로 지원할 수 있다.

부  칙(2020.06.12. 지침 제267호)

이 지침은 공포한 날부터 시행한다.

[별표1] 단독활용 시설장비의 판단기준

[별표2] 연구장비 사용료 산정기준

[별표3] 연구장비 사용료 산정 기본원칙

[별표4] 장비사용료 할인 기준

[별표5] 2020년 연구장비별 사용료 단가 기준

[별표1] 단독활용 시설장비의 판단기준

1. 자체 수요가 많아 내부 활용도가 매우 높은 시설장비(연간 2,000시간 이상 활용)

2. 시작품, 시제품 수준으로 시험운영 중이거나 요소 부품 및 기술을 개발 중인 시설 장비

3. 특수목적용 시설장비로서 반드시 자체 특화된 연구에만 전용되는 시설장비

4. 상시 모니터링 및 계측용으로 연중 실시간 또는 지속적으로 활용되는 시설장비

5. 국가안보, 기슬유출 등으로 보안 및 기밀유지가 요구되는 시설장비

6. 위험물질 취급 및 고위험성으로 인하여 이용이 제한되는 시설장비

7. 초고감도 정밀시설장비로 오염 및 손상 시 복구가 불가능한 시설장비

8. 라이선스 계약으로 인해 타 이용자의 사용이 불가능한 시설장비

[별표2] 연구장비 사용료 산정기준

연구장비 사용료=(이용단가×사용량)+직접비+간접비

구분	내용
이용단가	․센터 내 관련 의사결정기구에서 적정단가를 검토하여 천원 단위로 정함 ․이용단가를 시간당으로 계산하는 경우에는 특별한 사유가 없는 한 다음과 같이 계산하여 정하는 것을 원칙으로 함 [시간당 이용단가=시설장비 구축비용×0.06(1)/연간 표준활용시간(2)]
사용량	․실제 사용한 량(시간, 개, 건 등)으로 한다.
직접비	․시설장비 운영을 위해 직접 투입된 시약재료비, 유지보수비(수선유지비, 시설유지비, 부품교체비, 시설교체비)(3), 전담운영인력 인건비(4) 등 직접 투입비용으로 사용량을 고려하여 산정
간접비	․유류비(5), 감가상각비(내용연수를 고려하여 정액법으로 계상), 전담지원인력 인건비, 공공요금 등 간접 투입비용으로 사용량을 고려하여 산정
(1) 공유재산 및 물품관리법 시행령 제74조(대부료의 산정)을 준용하여 6%로 산정 (2) 연간 표준활용시간은 기본 2,000시간으로 하되 실제가동 활용시간이 2,000시간이 넘을 경우 실제가동활용시간을 적용할 수 있음 (3) 연구시설장비가 주어진 기능을 다 할 수 있도록 양호한 상태를 유지하기 위해 투입되는 투입물 등 관련되어 발생한 모든 제반 비용 (4) 급여, 수당, 상여금, 퇴직금, 능률성과급 뿐만 아니라 사회보험료의 기관부담액, 복리시설부담액, 후생비 등을 포함한 총 인건비 (5) 연구시설장비 운영 시 직접 사용되는 연료비, 전기비, 가스비 등의 구입 비용

[별표3] 연구장비 사용료 산정 기본원칙

구분	내용
과대계상 배제원칙	․국가에서 제공된 예산지원이 있는 경우, 해당비용을 차감한 후 발생한 비용에 대해서만 이용료에 반영하여야 하며, 지급된 정부예산을 차감하지 않고 비용을 부풀려 과대계상하지 않도록 산정
최저가격 책정원칙	․이용자들이 저렴한 이용료로 장비를 활용하도록 하기 위해 장기적으로 총수입에서 총비용을 뺀 차액이 최대한 영(零, 0)이 되도록 최저가격 수준으로 산정
수익자 부담원칙	․이용료는 이용당사자가 부담하는 것을 원칙으로 하며, 이는 저가(低價)나 무료로 이용할 떄 발생될 수 있는 혼잡비용을 사전에 차단하고, 자원배분의 효율성을 높이기 위해 꼭 필요한 이용자에게 원활한 서비스가 제공될 수 있도록 산정
명시비용 산정원칙	․연구장비 운영과 직접 대응되는 명시적 비용을 산출하고, 명시적 비용을 근거로 하여 신뢰성 있는 가격 책정이 되도록 산정

[별표4] 장비사용료 할인 기준

○ 교직원 및 학생 할인

구분	할인율	비고
재학생	40%	주민등록발급기재분
교직원	30%	연구과제로 진행하는 경우에는 최대 20%만 할인 지원

- 최대 40%까지 지원

○ 기업할인

구분	할인율	비고
MOU체결기업	20%
3D프린팅 의뢰(발주) 500만원 이상	20%	최근 6개월 기준
3D프린팅 의뢰(발주) 200만원 이상	10%	최근 6개월 기준

- 최대 20%까지 지원

[별표5] 2020년 연구장비별 사용료 단가 기준

1. 3D프린터

장비명	출력방식	제작크기/ 적층두께(mm)	시간당 비용	재료	g당 단가	비고
RS Pro600	SLA	⦁제작크기 600×600×400 ⦁적층두께 0.05~0.15	30,000	UTR9000	154
DWS 029X	SLA	⦁제작크기 150×150×200 ⦁적층두께 0.01~0.10	20,000	AB001	594
				AB002	594
EDEN500V	Polyjet	⦁제작크기 490×390×200 ⦁적층두께 0.03 ~ 0.016	25,000	Vero White +	410
				Vero Black +	381
				Vero Clear	468
				Tango Black +	467
				MED610	546
				SUPPORT	170
FORTUS 360mc	FDM	⦁제작크기 406×355×406 ⦁적층두께 0.127 ~ 0.254	13,000	ABS-M30	594	Ivory, White, Black, Dark Gray, Red, Blue
				SR-30	642
FORTUS 250mc	FDM	⦁제작크기 254×254×305 ⦁적층두께 0.178 / 0.254	10,000	P430 ABS plus	575	Ivory, White, Black, Dark Grey, Red, Blue, Olive Green, Nectarine, Yellow
				SR-30	553
SLM 280HL	PBF	⦁제작크기 280×280×365 ⦁적층두께 0.02~0.075	65,000	316L Stainless Steel	252
SLM 125	PBF	⦁제작크기 125×125×125 ⦁적층두께 0.02~0.075	45,000	TiAl6V4	850
				CoCr	424

제작크기 및 적층두께에 따라 제작비용이 달라짐

2. 3D스캐너

장비명	기본사용료	추가	비고
	0 ~ 1시간	1시간당
Breuckmann SmartSCAN C5	100,000	70,000
Artec	50,000	30,000	Portable 3D Handheld Scanner

3. 설계/역설계

난이도	3D모델링/디자인	역설계	비고
	1시간당 비용	1시간당 비용
최상	100,000	100,000	역설계는 난이도에 상관없이 모두 동일한 금액 적용
상	70,000
중	50,000
하	30,000

- 경력 5년 이상의 엔지니어