중대산업재해 발생 및 급박한 위험 대비 매뉴얼

(2023. 6. 21, 총무과)

Ⅰ		법적근거

□「중대재해처벌법 시행령」제4조제8호

사업 또는 사업장에 중대산업재해가 발생하거나 발생할 급박한 위험이 있을 경우를 대비하여 다음 각 목의 조치에 관한 매뉴얼을 마련하고, 해당 매뉴얼에 따라 조치하는지를 반기 1회 이상 점검할 것

가. 작업 중지, 근로자 대피, 위험요인 제거 등 대응조치

나. 중대산업재해를 입은 사람에 대한 구호조치

다. 추가 피해방지를 위한 조치

※ 중대산업재해의 정의

“중대산업재해”란 「산업안전보건법」 제2조제1호에 따른 산업재해 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 결과를 야기한 재해를 말한다.

가. 사망자가 1명 이상 발생

나. 동일한 사고로 6개월 이상 치료가 필요한 부상자가 2명 이상 발생

다. 동일한 유해요인으로 급성중독 등 대통령령으로 정하는 직업성 질병자가 1년 이내에 3명 이상 발생

Ⅱ		추진목적

□ ⸢중대재해처벌법⸥ 시행(‘22.1.27)으로 경영책임자 등에게 부여된 안전보건관리체계의 구축 및 이행조치 의무 이행 필요

□ 중대산업재해가 발생하거나 발생할 급박한 위험이 있을 경우를 대비하여 다음 조치에 관한 매뉴얼 마련 필요

❶ 작업중지, 근로자 대피, 위험요인 제거 등 대응조치

❷ 중대산업재해를 입은 사람에 대한 구호조치

❸ 추가 피해방지를 위한 조치

- 매뉴얼에 따라 현장에서 잘 조치하는지를 반기 1회 이상 점검

Ⅲ		적용대상 및 재해 요인

□ 적용대상

○ 중대재해 처벌 등에 관한 법률 제2조 제7호

- 근로자(공무원 포함)

- 도급, 용역, 위탁 등 계약의 형식에 관계없이 그 사업의 수행을 위하여 대가를 목적으로 노무를 제공하는 자

○ 우리대학 현업업무 근로자 현황

(단위 : 명/ ‘23. 6. 현재)

현업근로자 (E=A+B+C+D+E)		조리‧판매 시설종사자(A)		청소 (B)		시설관리 (항공정비) (C)		경비 (D)		운전 (E)
직영	위탁	직영	위탁	직영	위탁	직영	위탁	직영	위탁	직영	위탁
76	12	10	-	39	-	22	-	-	12	5	-

※ 산업안전보건법상 안전보건관리 체계 구축의 현업 근로자 기준은 직접 고용 근로자로 한정 다만, 안전·보건관리자 선임에 한하여 용역·위탁 근로자 포함

□ 주요 재해요인(유해․위험요소)

관련부서	공정	주요 유해․위험 요소	발생가능 중대산업재해
학생과	조리	야채절단기 등 사용 시 끼임 위험	끼임, 베임, 절단
		튀김기 사용 시 화상 위험	화상
학생과/총무과 생활관 제3·4행정실	미화	물기가 많은 장소에서 청소 작업 시 미끄러짐 위험	넘어짐, 골절
		세정제, 세척제 등으로 인한 눈·피부 자극 등 위험	화학화상
		유류 등 인화성액체 취급부주의에 의한 화재‧폭발 발생위험	화재
시설과/생활관 제3·4행정실	시설관리	연삭기 숫돌 파괴, 파편의 비래 등으로 상해 위험	조직손상
		이동식절단기기의 튕김현상에 의한 베임 또는 찔림	끼임, 베임, 절단
		고압 배전반 개폐 및 점검 시 감전 위험	감전사고
		화학물질 처리 및 밀폐공간 작업 시 질식 위험	질식사고
		노후 리드선 피복 손상 등에 의한 감전 위험	감전사고
비행훈련원	비행 정비	중량물 이동 시 안전화 미착용으로 인한 상해 위험	골절, 조직손상
		중량물 인양 시 체인 결속 부족으로 낙하 위험	골절, 조직손상

Ⅳ		중대재해 또는 급박한 위험 발생시 대응 체계

□ 중대재해 발생시 대응절차도

Ⅴ		중대재해 또는 급박한 위험 발생시 조치사항

1		중대재해 또는 급박한 위험 발생시 대응조치

① 상황전파 및 작업중지

- 재해 발생 최초 목격자(상황 발견자)는 전화, 큰소리, 비상벨 작동 등으로 주변 사람들에게 재해 상황전파 및 해당 관리감독자에게 신고

- 관리감독자는 즉시 해당작업을 중지시킴

관리 감독자		총무과장, 제3‧4행정실장					시설과장					학생과장					비행훈련원 안전관리 팀장
업무 종사자		청사 환경미화 및 시설관리					시설 유지관리, 조경 관련					조리, 판매시설/ 생할관 청사관리 및 환경미화					항공 정비

※ 관리감독자 부재시 선임팀장, 현장대리인 등이 신속대응

② 초기대응(필요시)

- 감전 : 즉시 전원 차단, 통전 차단 확인

- 질식 : 신선한 공기가 있는 곳으로 대피

- 화재 : 소화기를 이용한 초기 진화 실시, 진압이 힘들 경우 신속히 대피

- 무너짐 : 해당 공종의 기계장비 정지, 2차 피해 발생 방지

- 기계재해 : 재해 발생 시 기계 정지

- 유해물질 누출 : 가까운 밸브 차단, 신속한 대피, 호흡기 등 보호

- 인화성산화성 물질 누출 : 점화원 발생 억제 조치 및 접촉 금지

③ 긴급대피 : 근로자를 재해로부터 안전한 비상대피장소로 긴급 대피 조치

④ 신고 및 응급조치

- 상황 발견자, 관리감독자 등이 119 등 긴급 상황 연락과 함께 재해(환자)의 특성에 따라 필요한 기본적인 응급․구호조치 실시

- 관리감독자는 사고보고체계에 따라 재해 발생 보고[붙임1] 및 피해 최소화를 위해 필요시 인원 동원 협조 요청

○ 사고보고체계

충주고용노동지청

교육부

목격자·사고자

관리감독자

경영책임자(총장)

소방서(119), 병원 등

신고

사고보고

[사고/긴급]보고

[경과/종결]보고

[사고원인

조사 및

대책수립]

총무과(산업안전관리팀)

○ 중대재해 발생 보고

중대재해	산업재해 중 사망 등 재해정도가 심한 것으로 다음 중 하나에 해당하는 재해 ① 사망자가 1명이상 발생, ② 3개월 이상의 요양이 필요한 부상자가 동시에 2명 이상 발생, ③ 부상자 또는 직업성 질병자가 동시에 10명 이상 발생 ➡ 관할 지방고용노동관서에 전화, 팩스, 그 밖의 적절한 방법으로 지체없이 보고. 단, 천재지변 등 부득이한 사유 발생 시 그 사유가 소멸된 때부터 지체없이 보고 (발생개요 및 피해상황, 조치 및 전망, 그 밖의 중요한 사항 포함)

○ 사고 보고 등 비상연락망

화재, 구조, 구급, 재난 (응급의료)	☎ 국번 없이 119 ☎ 충주소방서 119구조대 043-841-3311	경찰서	범죄신고		☎ 국번 없이 112
			(관할) 경찰서		☎ 충주경찰서 112신고접수 043-880-6212
			(해당) 지구대		☎ 충주경찰서 서충주지구대 043-846-0112
관리감독자	☎ 학생과장, 총무과장, 시설과장, 제3행정실장, 제4행정실장, 비행훈련원 안전관리팀장
전담조직	☎ (총무과 산업안전관리팀) 043-841-5724, 5588
경영책임자 (총장)	☎ (사무실) 043-841-5001 (비서실) 043-841-5002
노동관서	☎ 충주고용노동지청 산재예방지도과 043-840-4302			교육부		☎ 교육부 교육안전정책과 044-203-6664, 6665

2		중대산업재해를 당한 사람에 대한 구호조치

1		추락사고(떨어짐, 넘어짐 등)

사고발생		○ 최초 발견자는 사고 발생을 주변 동료에게 알림 ○ 즉시 작업 중지, 비상상황 전파 및 지원요청(119 및 현장 관리감독자에게 보고)		최초발견자
사고자 응급조치		○ 재해자의 의식, 호흡 등 확인 후 인공호흡과 심폐소생술 실시 ○ 구호장비를 이용하여 부상자 이동 ○ 부상정도에 따른 현장 응급조치 - (골절) 부위를 부목으로 움직이지 않게 고정, 위험하지 않은 한 완전히 고정하기 전 이동 금지 - (외상) 소독 및 필요한 연고를 상처에 바르고 거즈 또는 붕대로 상처부위 보호 - (목뼈 손상) 119구조대가 도착하기 직전까지 환자 머리를 고정, 코와 배꼽이 일직선이 되도록 유지		관리감독자

2		끼임, 베임, 절단사고

사고발생		○ 최초 발견자는 사고 발생을 주변 동료에게 알림 ○ 즉시 작업 중지, 비상상황 전파 및 지원요청(119 및 현장 관리감독자에게 보고)		최초발견자
사고자 응급조치		○ 재해자의 의식, 호흡, 자세, 맥박, 동공을 확인 ○ 구호장비를 이용하여 부상자 이동 ○ 부상정도에 따라 현장에서 응급조치 [ 주요증상 ] - 손상 부위에 출혈량이 많고 출혈 속도가 빠름 - 출혈량이 많은 경우 호흡 불규칙, 얼굴 창백하며 몸이 차가워지는 쇼크 현상 발생 [ 응급처치요령 ] - 안전한 장소로 이송, 출혈방지(지혈대, 압박붕대 등) - 출혈부분을 심장보다 높히고 안정되게 눕힘 - 병원의 수술 대비해서 음료 섭취 절대 금지 - 쇼크방지를 위해 보온하여 즉시 병원으로 이송 - 절단부위를 생리식염수로 씻어 깨끗한 거즈로 감싸고 다시 큰 타올로 감싼 후 밀봉하여 얼음과 물 1:1의 비율로 섞은 용기에 담아 냉장 상태를 유지 - 환자와 함께 접합 가능한 전문병원으로 신속히 이동		관리감독자

3		골절, 연부조직 손상

사고발생		○ 최초 발견자는 사고 발생을 주변 동료에게 알림 ○ 즉시 작업 중지, 비상상황 전파 및 지원요청(119 및 현장 관리감독자에게 보고)		최초발견자
사고자 응급조치		[ 골절 ] ○ 골절환자를 함부로 옮기거나, 다친 곳을 건드려 부러진 뼈끝이 신경, 혈관 또는근육을 손상시키거나 피부를 뚫어 복합골절을 유발하는 일이 없도록 한다. ○ 골절 부위에 출혈이 있으면 직접 압박으로 출혈을 방지하고 부목을 대기 전에 소독을 먼저 시행한다. ○ 뼈가 외부로 노출된 경우 억지로 뼈를 안으로 밀어 넣으려고 하지 말고 만약 뼈가 안으로 들어간 경우에는 반드시 의료진에게 알려야 한다. ○ 골절 환자를 가능한 한 움직이지 않도록 해야 한다. 골절부위를 손으로 지지하여 더 이상의 변형과 통증이 유발되지 않도록 해야 하며, 환자가 편안함을 느끼는 자세를 취해준다. [ 연부조직손상 ] ○ 상처 부위 의복을 제거할 경우 벗기는 것보다 가위로 잘라서 제거한다. ○ 심한 통증과 2차적 추가 손상 예방을 위해 상처부위를 과도하게 움직이지 않도록 한다. ○ 상처 부위에 직접 멸균거즈를 대고 압박하여 지혈하도록 하고, 심장 높이보다 위로 유지한다. 출혈이 어느 정도 감소하거나 지혈되면 상처 부위에 멸균거즈를 대고 압박붕대를 감아서 계속적으로 압박하도록 한다. ○ 오염이 있는 경우 멸균거즈로 상처를 덮어 더 이상 오염되지 않도록 하고 직접 이물질을 직접 제거하지 않도록 한다. ○ 피부가 부분적으로 벗겨졌다면 제자리에 위치시키고 멸균거즈로 덮고 붕대를 감는다 - 녹슨 못에 찔렸을 때는 잡균이나 파상풍균에 감염되기 쉬우므로, 응급처치를 한 후 조속히 의사의 진찰을 받아 항독소와 파상풍 예방주사를 맞는다. - 금속 파편 칼이나 유리 금속편 등으로 몸을 찔렸을 때는 절대로 뽑아서는 안 된다. - 뽑으려다가 일부분이 몸 안에 남거나 출혈이 더하거나 내장이나 혈관을 상하게하는 일이 있기 때문이다. - 환자를 안정하게 눕히고 타월 등으로 찔린 것을 고정시키고 구급차를 부른다.		관리감독자

4		충격쇼크(일사병, 열사병) 사고

사고발생		○ 최초 발견자는 사고 발생을 주변 동료에게 알림 ○ 즉시 작업 중지, 비상상황 전파 및 지원요청(119 및 현장 관리감독자에게 보고)		최초발견자
사고자 응급조치		○ 재해자의 의식, 호흡, 자세, 맥박, 동공을 확인 ○ 구호장비를 이용하여 부상자 이동 ○ 부상정도에 따라 현장에서 응급조치 [ 주요증상 ] - 얼굴이 창백해지고, 식은땀이 나며, 메스꺼움, 구토나 헛구역질 증상 발현 - 맥박 및 호흡 불규칙 또는 의식을 잃음 [ 응급처치요령 ] - (머리부상 없는 경우) 하체를 20~30cm 높임 - (가슴부상으로 호흡 힘든 경우) 머리와 어깨를 높임 - (의식 있는 경우) 따뜻한 물, 차 등을 조금씩 음용 - (무의식, 희미하거나 수술을 요하는 경우) 원칙적 음용금지, 환자가 심하게 원할 때는 거즈에 물을 적셔 입 언저리에 대어줌		관리감독자

5		이상온도 접촉(화상) 사고

사고발생		○ 최초 발견자는 사고 발생을 주변 동료에게 알림 ○ 즉시 작업 중지, 비상상황 전파 및 지원요청(119 및 현장 관리감독자에게 보고)		최초발견자
사고자 응급조치		○ 재해자의 의식, 호흡, 자세, 맥박, 동공을 확인 ○ 구호장비를 이용하여 부상자를 이동 ○ 부상정도에 따라 현장에서 응급조치 [ 주요증상 ] - (1도화상) 열에 의하여 피부가 붉어진 정도 - (2도화상) 피부에 물집이 생기는 정도 - (3도화상) 화상정도가 심하여 신경 및 조직의 파괴까지 동반 [ 응급처치요령 ] - 화상 부위의 열기와 통증이 가라앉을 정도로 찬물에 담금 - 의복을 벗기지 말고, 화상 입은 곳을 처치하고 담요 등으로 환자를 덮고 안정시켜 속히 병원으로 이송 - 상처에 붙은 의복은 병원에서 제거 - 상처에 탈지면을 직접 대거나, 쇠붙이 등 상처에 붙어 있는 물건을 떼려고 하여서는 안되며, 물집을 터트려서도 안됨		관리감독자

6		화학화상(눈에 들어갔을 때)

사고발생		○ 최초 발견자는 사고 발생을 주변 동료에게 알림 ○ 즉시 작업 중지, 사고자의 상태 확인 및 응급조치 후 상황을 119 및 현장 관리감독자에게 보고		최초발견자
사고자 응급조치		[ 응급처치요령 ] ○ 눈 손상은 짧은 시간의 노출로 영구적 실명을 초래할 수 있으므로 빨리 물로 씻어준다. ○ 눈꺼풀을 벌려주어 세척이 잘 되도록 하고 다른 눈으로 오염 물질이 들어가지 않도록 바깥쪽에서 세척한다. ○ 손상된 눈이 아래쪽으로 향하게 하여, 손상되지 않은 눈으로 화학물질이 들어가지 않도록 조심해서 씻어야 한다. ○ 눈을 비비거나 만지지 못하게 한다. 최소한 15분 이상 씻어낸다. 양쪽 눈에 보호대를 대고 즉시 병원으로 이송한다.		관리감독자

7		전기 감전 사고

사고발생		○ 최초 발견자는 사고 발생을 주변 동료에게 알림 ○ 즉시 작업 중지, 사고자의 상태 확인 및 응급조치 후 상황을 119 및 현장 관리감독자에게 보고		최초발견자
사고자 응급조치		○ 즉시 전기 차단, 환자를 안전한 장소로 이송 후 처치 [ 주요증상 ] - 전기쇼크에 의한 심장마비로 의식을 잃고 전신마비 증상 발현 - 전기가 들고 나는 곳에 상처가 생기며 특히 나오는 출구의 상처는 깊고 심함 [ 응급처치요령 ] - 즉시 전기 차단, 환자를 안전한 장소로 옮긴 후 처치 - 호흡정지 시 인공호흡 및 자동심장충격기(AED) 실시 - 119구급대 도착할 때까지 인공호흡 실시 후 병원으로 이송하여 치료		관리감독자

8		가스 누출‧중독 사고

사고발생		○ 최초 발견자는 사고 발생을 주변 동료에게 알림 ○ 즉시 작업 중지 및 가스밸브 차단, 사고자의 상태 확인, 응급조치 후 119 및 현장 관리감독자에게 상황 보고		최초발견자
사고자 응급조치		○ 재해자의 의식, 호흡, 동공 등 확인 후 인공호흡과 심폐소생술 실시 ○ 구호장비를 이용하여 부상자를 이동시킨다. ○ 2차 재해(폭발위험)이 발생할 우려가 있을 경우, 즉시 근로자를 안전한 장소로 대피시킨다. ○ 부상정도에 따라 현장에서 응급조치를 한다. [ 주요증상 ] - 위통, 구토 경력, 현기증 및 의식불명 [ 응급처치요령 ] - 신선한 공기가 있는 곳으로 이송 및 의복 이완 - (의식이 없는 환자) 심폐소생술 및 인공호흡을 실시하면서 즉시 고압산소가 있는 병원으로 이송		관리감독자

9		화재 사고

화재발생, 상황전파		○ 최초 발견자는 “불이야”외치며 주변 동료에게 화재 알림 ○ 즉시 작업 중지, 소화기, 물, 소화전을 이용한 신속 진화 (화재 확산 등 초기 대응 불가 시 긴급 대피)		최초발견자
초기진화		○ 화재 확산 방지를 위해 현장 내 소화기를 이용하여 화재 확산 통로 차단하고 가연성 물질을 제거 ○ 전기화재 경우 전기 차단, 가스화재 경우 가스밸브 차단 ○ 주위에 인화성·발화성·폭발성 물질 등을 제거 [ 화재별 소화기 사용방법 ] - 일반(A급), 유류(B급), 전기(C급), 주방‧식용유(K급) - 소화기 안전핀을 뽑고, 호스를 불이 난 쪽으로 향한 후 - 바람을 등지고 손잡이를 힘껏 누르고 빗자루로 쓸 듯이 소화 ※ 급식실 유류(식용유) 화재 시 조리기구 뚜껑이 닫힌 경우 긴 치공구를 이용하여 덮개를 열고 소화 ○ 초기진화가 어려운 경우 소방서 및 경찰서로 신고하고 관리감독자에게 보고 및 긴급 대피		관리감독자
구조활동		○ 건물 내부 화재 시 나가려는 문이 뜨겁거나 연기가 새어 나올 때 문을 열면 안되며 ○ 실내에 연기가 찼을 때에는 낮은 자세로 엎드리고 젖은 수건으로 코와 입을 막음 ○ 두꺼운 담요나 이불, 옷 등을 물에 적셔 피부를 감싸고 ○ 불길의 반대 방향에 창문이 있으면 수건, 옷 등으로 신호하여 구조 요청 ○ 대피 시 엘리베이터를 탑승하거나 창문 등으로 뛰어 내리지 말고 신속히 비상구로 질서 있게 대피 ○ 안전한 장소에서 응급조치 실시 [ 유독가스 흡입 시 응급조치 ] - 유독가스 및 연기 흡입 시 통풍이 잘되는 안전한 장소로 이송하여 보온 유지 및 필요시 인공호흡 - 의식이 없어 호흡에 장애가 있는 경우 심폐소생술 등 적절한 조치 - 심하게 오염되었을 경우 인공호흡을 하면서 신속히 병원으로 이송, 전문의사의 치료를 받도록 조치 [ 화상사고 시 응급조치 ] - 화상 부위의 열기와 통증이 가라앉을 정도로 찬물에 담금 - 의복을 벗기지 말고, 화상 입은 곳을 처치하고 담요 등으로 환자를 덮고 안정시켜 속히 병원으로 이송 - 상처에 붙은 의복은 병원에서 제거 - 상처에 탈지면을 직접 대거나, 쇠붙이 등 상처에 붙어 있는 물건을 떼려고 하거나 물집을 터트리면 안됨		관리감독자
복구활동		○ 인화물, 비품, 장비반출 및 소화작업 후 잔여물 제거		관리감독자

3		추가 피해방지를 위한 조치

① 현장보존

- 작업 중지 조치된 현장은 추가 피해방지를 위한 안전 및 보건 조치, 사고 조사가 완료될 때까지 보존

② 사고원인 조사 및 예방대책 수립

○ 관리감독자는 재해발생 원인조사 및 재발방지계획이 포함된 사고조사보고서[붙임2]를 작성하여 총무과(산업안전관리팀)에 제출

- 재해요인으로 파악된 문제점 및 재해원인에 근거하여 구체적이고 실시 가능한 내용으로 물적‧인적‧관리적 측면에서 작성

- 예방대책 및 복구계획 마련 시 근로자의 의견 적극 반영, 수립된 내용에 대해서는 근로자에게 전달‧공유

○ 총무과(산업안전관리팀)은 재해가 발생한 날로부터 1개월 이내에 산업재해조사표[붙임3]를 관할 지방고용노동관서에 제출

③ 위험상황 개선 및 후속 조치

○ 수시 위험성평가 및 수시 근골격계 유해위험요인조사 실시를 통한 위험요인 개선

○ 산업재해조사표, 재발방지 계획 등 관련 자료는 3년간 보존

Ⅵ		매뉴얼 적정성 검토

○ 시기 : 반기별 1회(2023년 7월, 2024년 1월)

○ 내용 : 재해상황발생을 가정한 대응 훈련 실시

○ 결과 : 훈련과정에서 발견된 문제점 검토 및 매뉴얼(조치계획) 개선

[붙임1] 중대재해 발생 보고

중대재해 발생 보고서

재해 발생 내용 및 조치 현황

일시	장소	재해발생형태	기인물

2. 재해자 인적사항

소속	성명	직종	재해정도
			▫사망( 명) ▫부상( 명) (치료예상기간: 월)

3. 사고경위(육하원칙)

[붙임2] 중대재해 발생 보고

사고조사 보고서

1. 사고조사자

소속	성명	소속	성명

2. 재해정보

성명		주민등록번호 (외국인등록번호)					성별	[ ]남 [ ]여
주소							휴대전화	- -
국적	[ ]내국인 [ ]외국인 [국적: ⑩체류자격: ]						⑪직업
입사일	년 월 일			⑫같은 종류업무 근속기간			년 월
고용형태	[ ]상용 [ ]임시 [ ]일용 [ ]무급가족종사자 [ ]자영업자 [ ]그 밖의 사항 [ ]
근무형태	[ ]정상 [ ]2교대 [ ]3교대 [ ]4교대 [ ]시간제 [ ]그 밖의 사항 [ ]
상해종류 (질병명)			상해부위 (질병부위)			휴업예상일수			휴업 [ ]일
						사망 여부			[ ] 사망

3. 재해발생 개요

발생일시	[ ]년 [ ]월 [ ]일 [ ]요일 [ ]시 [ ]분
발생장소
재해관련 작업유형
재해발생 당시 상황

4. 재해발생원인

5. 재발방지계획

[붙임3] 산업재해조사표

■ 산업안전보건법 시행규칙 [별지 제30호서식] <개정 2021. 11. 19.>
산업재해조사표
※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하시기 바라며, [ ]에는 해당하는 곳에 √ 표시를 합니다.	(앞쪽)
Ⅰ. 사업장 정보	①산재관리번호 (사업개시번호)		사업자등록번호
②사업장명		③근로자 수
④업종		소재지	( - )
⑤재해자가 사내 수급인 소속인 경우(건설업 제외)	원도급인 사업장명	⑥재해자가 파견근로자인 경우	파견사업주 사업장명
사업장 산재관리번호 (사업개시번호)	사업장 산재관리번호 (사업개시번호)
건설업만 작성	발주자		[ ]민간 [ ]국가ㆍ지방자치단체 [ ]공공기관
⑦원수급 사업장명		공사현장 명
⑧원수급 사업장 산재관리번호(사업개시번호)
⑨공사종류		공정률	%	공사금액 백만원
※ 아래 항목은 재해자별로 각각 작성하되, 같은 재해로 재해자가 여러 명이 발생한 경우에는 별지에 추가로 적습니다.
Ⅱ. 재해 정보	성명		주민등록번호 (외국인등록번호)		성별	[ ]남 [ ]여
주소		휴대전화	- -
국적	[ ]내국인 [ ]외국인 [국적: ⑩체류자격: ]	⑪직업
입사일	년 월 일	⑫같은 종류업무 근속기간	년 월
⑬고용형태	[ ]상용 [ ]임시 [ ]일용 [ ]무급가족종사자 [ ]자영업자 [ ]그 밖의 사항 [ ]
⑭근무형태	[ ]정상 [ ]2교대 [ ]3교대 [ ]4교대 [ ]시간제 [ ]그 밖의 사항 [ ]
⑮상해종류(질병명)		상해부위 (질병부위)		휴업예상일수	휴업 [ ]일
사망 여부	[ ] 사망
Ⅲ. 재해 발생 개요 및 원인	재해 발생 개요	발생일시	[ ]년 [ ]월 [ ]일 [ ]요일 [ ]시 [ ]분
발생장소
재해관련 작업유형
재해발생 당시 상황
재해발생원인
Ⅳ. 재발 방지 계획
※ 재발방지 계획 이행을 위한 안전보건교육 및 기술지도 등을 한국산업안전보건공단에서 무료로 제공하고 있으니 즉시 기술지원 서비스를 받으려는 경우 오른쪽에 √ 표시를 하시기 바랍니다.	즉시 기술지원 서비스 요청 [ ]
※ 근로복지공단은 재해자의 개인정보를 활용하는 것에 동의하는 사람에 한정하여 해당 재해자에게 산재보험급여의 신청방법을 안내하고 있으니 관련 안내를 받으려는 재해자는 오른쪽에 √ 표시를 하시기 바랍니다.	산재보험급여 신청방법 안내를 위한 재해자의 개인정보 활용 동의 [ ]
작성자 성명
작성자 전화번호		작성일 년 월 일
사업주	(서명 또는 인)
근로자대표(재해자)	(서명 또는 인)
( )지방고용노동청장(지청장) 귀하
	재해 분류자 기입란 (사업장에서는 적지 않습니다)	발생형태 □□□ 작업지역ㆍ공정 □□□	기인물 □□□□□ 작업내용 □□□
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(뒤쪽)

작 성 방 법

Ⅰ. 사업장 정보

①산재관리번호(사업개시번호): 근로복지공단에 산업재해보상보험 가입이 되어 있으면 그 가입번호를 적고 사업장등록번호 기입란에는 국세청의 사업자등록번호를 적습니다. 다만, 근로복지공단의 산업재해보상보험에 가입이 되어 있지 않은 경우 사업자등록번호만 적습니다.

※ 산재보험 일괄 적용 사업장은 산재관리번호와 사업개시번호를 모두 적습니다.

②사업장명 : 재해자가 사업주와 근로계약을 체결하여 실제로 급여를 받는 사업장명을 적습니다. 파견근로자가 재해를 입은 경우에는 실제적으로 지휘ㆍ명령을 받는 사용사업주의 사업장명을 적습니다. [예: 아파트를 건설하는 종합건설업의 하수급 사업장 소속 근로자가 작업 중 재해를 입은 경우 재해자가 실제로 하수급 사업장의 사업주와 근로계약을 체결하였다면 하수급 사업장명을 적습니다.]

③근로자 수: 사업장의 최근 근로자 수를 적습니다(정규직, 일용직ㆍ임시직 근로자, 훈련생 등 포함).

④업종: 통계청(www.kostat.go.kr)의 통계분류 항목에서 한국표준산업분류를 참조하여 세세분류(5자리)를 적습니다. 다만, 한국표준산업분류 세세분류를 알 수 없는 경우 아래와 같이 한국표준산업명과 주요 생산품을 추가로 적습니다.

[예: 제철업, 시멘트제조업, 아파트건설업, 공작기계도매업, 일반화물자동차 운송업, 중식음식점업, 건축물 일반청소업 등 ]

⑤재해자가 사내 수급인 소속인 경우(건설업 제외): 원도급인 사업장명과 산재관리번호(사업개시번호)를 적습니다.

※ 원도급인 사업장이 산재보험 일괄 적용 사업장인 경우에는 원도급인 사업장 산재관리번호와 사업개시번호를 모두 적습니다.

⑥재해자가 파견근로자인 경우: 파견사업주의 사업장명과 산재관리번호(사업개시번호)를 적습니다.

※ 파견사업주의 사업장이 산재보험 일괄 적용 사업장인 경우에는 파견사업주의 사업장 산재관리번호와 사업개시번호를 모두 적습니다.

⑦원수급 사업장명: 재해자가 소속되거나 관리되고 있는 사업장이 하수급 사업장인 경우에만 적습니다.

⑧원수급 사업장 산재관리번호(사업개시번호): 원수급 사업장이 산재보험 일괄 적용 사업장인 경우에는 원수급 사업장 산재관리번호와 사업개시번호를 모두 적습니다.

⑨공사 종류, 공정률, 공사금액 : 수급 받은 단위공사에 대한 현황이 아닌 원수급 사업장의 공사 현황을 적습니다.

가. 공사 종류: 재해 당시 진행 중인 공사 종류를 말합니다. [예: 아파트, 연립주택, 상가, 도로, 공장, 댐, 플랜트시설, 전기공사 등]

나. 공정률: 재해 당시 건설 현장의 공사 진척도로 전체 공정률을 적습니다.(단위공정률이 아님)

Ⅱ. 재해자 정보

⑩체류자격: 「출입국관리법 시행령」 별표 1에 따른 체류자격(기호)을 적습니다.(예: E-1, E-7, E-9 등)

⑪직업: 통계청(www.kostat.go.kr)의 통계분류 항목에서 한국표준직업분류를 참조하여 세세분류(5자리)를 적습니다. 다만, 한국표준직업분류 세세분류를 알 수 없는 경우 알고 있는 직업명을 적고, 재해자가 평소 수행하는 주요 업무내용 및 직위를 추가로 적습니다.

[예: 토목감리기술자, 전문간호사, 인사 및 노무사무원, 한식조리사, 철근공, 미장공, 프레스조작원, 선반기조작원, 시내버스 운전원, 건물내부청소원 등]

⑫같은 종류 업무 근속기간: 과거 다른 회사의 경력부터 현직 경력(동일ㆍ유사  업무 근무경력)까지 합하여 적습니다.(질병의 경우 관련 작업근무기간)

⑬고용형태: 근로자가 사업장 또는 타인과 명시적 또는 내재적으로 체결한 고용계약 형태를 적습니다.

가. 상용: 고용계약기간을 정하지 않았거나 고용계약기간이 1년 이상인 사람

나. 임시: 고용계약기간을 정하여 고용된 사람으로서 고용계약기간이 1개월 이상 1년 미만인 사람

다. 일용: 고용계약기간이 1개월 미만인 사람 또는 매일 고용되어 근로의 대가로 일급 또는 일당제 급여를 받고 일하는 사람

라. 자영업자: 혼자 또는 그 동업자로서 근로자를 고용하지 않은 사람

마. 무급가족종사자: 사업주의 가족으로 임금을 받지 않는 사람

바. 그 밖의 사항: 교육ㆍ훈련생 등

⑭근무형태  : 평소 근로자의 작업 수행시간 등 업무를 수행하는 형태를 적습니다.

가. 정상: 사업장의 정규 업무 개시시각과 종료시각(통상 오전 9시 전후에 출근하여 오후 6시 전후에 퇴근하는 것) 사이에 업무수행하는 것을 말합니다.

나. 2교대, 3교대, 4교대: 격일제근무, 같은 작업에 2개조, 3개조, 4개조로 순환하면서 업무수행하는 것을 말합니다.

다. 시간제 : 가목의 ‘정상’ 근무형태에서 규정하고 있는 주당 근무시간보다 짧은 근로시간 동안 업무수행하는 것을 말합니다.

다. 그 밖의 사항: 고정적인 심야(야간)근무 등을 말합니다.

⑮상해종류(질병명): 재해로 발생된 신체적 특성 또는 상해 형태를 적습니다.

[예: 골절, 절단, 타박상, 찰과상, 중독ㆍ질식, 화상, 감전, 뇌진탕, 고혈압, 뇌졸중, 피부염, 진폐, 수근관증후군 등]

상해부위(질병부위): 재해로 피해가 발생된 신체 부위를 적습니다.

[예: 머리, 눈, 목, 어깨, 팔, 손, 손가락, 등, 척추, 몸통, 다리, 발, 발가락, 전신, 신체내부기관(소화ㆍ신경ㆍ순환ㆍ호흡배설) 등]

※ 상해종류 및 상해부위가 둘 이상이면 상해 정도가 심한 것부터 적습니다.

휴업예상일수: 재해발생일을 제외한 3일 이상의 결근 등으로 회사에 출근하지 못한 일수를 적습니다.(추정 시 의사의 진단 소견을 참조)

Ⅲ. 재해발생정보

재해발생 개요:  재해원인의 상세한 분석이 가능하도록 발생일시[년, 월, 일, 요일, 시(24시 기준), 분], 발생 장소(공정 포함), 재해관련 작업유형(누가 어떤 기계ㆍ설비를 다루면서 무슨 작업을 하고 있었는지), 재해발생 당시 상황[재해 발생 당시 기계ㆍ설비ㆍ구조물이나 작업환경 등의 불안전한 상태(예시: 떨어짐, 무너짐 등)와 재해자나 동료 근로자가 어떠한 불안전한 행동(예시: 넘어짐, 까임 등)을 했는지]을 상세히 적습니다.

[작성예시]

발생일시	2013년 5월 30일 금요일 14시 30분
발생장소	사출성형부 플라스틱 용기 생산 1팀 사출공정에서
재해관련 작업유형	재해자 000가 사출성형기 2호기에서 플라스틱 용기를 꺼낸 후 금형을 점검하던 중
재해발생 당시 상황	재해자가 점검중임을 모르던 동료 근로자 000가 사출성형기 조작 스위치를 가동하여 금형 사이에 재해자가 끼어 사망하였음

재해발생 원인: 재해가 발생한 사업장에서 재해발생 원인을 인적 요인(무의식 행동, 착오, 피로, 연령, 커뮤니케이션 등), 설비적 요인(기계ㆍ설비의 설계상 결함, 방호장치의 불량, 작업표준화의 부족, 점검ㆍ정비의 부족 등), 작업ㆍ환경적 요인(작업정보의 부적절, 작업자세ㆍ동작의 결함, 작업방법의 부적절, 작업환경 조건의 불량 등), 관리적 요인(관리조직의 결함, 규정ㆍ매뉴얼의 불비ㆍ불철저, 안전교육의 부족, 지도감독의 부족 등)을 적습니다.

Ⅳ. 재발방지계획

"19. 재해발생 원인"을 토대로 재발방지 계획을 적습니다.